|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вентиляторы осевые FE настенные** | **Электрические характеристики** | | | | **Размеры** | | | | | | | | **Масса, кг** |
| **Макс. мощность, кВт** | **Макс. ток, A** | **Число оборотов, об/мин** | **Уровень звука примакс КПД, dB** | **Рис** | **А, мм** | **Б, мм** | **В, мм** | **Г, мм** | **Е, мм** | **И, мм** | **К, мм** |
| **FE031-4DQ.OC.A7** | 0,12 | 0,29 | 1410 | 68 | А | 380 | 430 | 9 | 328 | 103 | 70 | - | 6,1 |
| **FE031-4EQ.OC.A7** | 0,13 | 0,59 | 1400 | 67 | А | 380 | 430 | 328 | 103 | 70 | - | 6,1 |
| **FE035-4DQ.OC.A7** | 0,18 | 0,35 | 1360 | 68 | А | 435 | 485 | 372 | 103 | 75 | - | 6,9 |
| **FE035-4EQ.OF.A7** | 0,2 | 0,9 | 1400 | 69 | А | 435 | 485 | 372 | 118 | 75 | - | 7,2 |
| **FE040-VDQ.2C.A7** | 0,27 | 0,48 | 1300 | 73 | В | 490 | 540 | 420 | 139 | 88 | 178 | 8,5 |
| **FE040-4EQ.2F.A7** | 0,31 | 1,35 | 1320 | 74 | В | 490 | 540 | 420 | 154 | 88 | 193 | 10,2 |
| **FE045-VDQ.4F.A7** | 0,61 | 1,15 | 1340 | 78 | В | 535 | 575 | 11 | 480 | 186 | 96 | 198 | 13,6 |
| **FE045-4EQ.4I.A7** | 0,61 | 2,8 | 1310 | 76 | В | 535 | 575 | 480 | 206 | 96 | 218 | 15,1 |
| **FE050-VDQ.4I.A7** | 0,78 | 1,35 | 1340 | 76 | В | 615 | 655 | 528 | 206 | 104 | 218 | 19,2 |
| **FE050-4EQ.4I.A7** | 0,77 | 3,4 | 1210 | 75 | В | 615 | 655 | 528 | 206 | 104 | 218 | 19,2 |
| **FE050-SDQ.4F.A7** | 0,32 | 0,74 | 900 | 68 | В | 615 | 655 | 528 | 186 | 104 | 198 | 17 |
| **FE056-6EQ.4M.A7** | 0,29 | 1,25 | 890 | 68 | В | 615 | 655 | 528 | 186 | 104 | 198 | 17 |
| **FE056-VDQ.4F.A7** | 1,25 | 2,6 | 1320 | 86 | В | 675 | 725 | 589 | 226 | 119 | 238 | 25 |
| **FE056-SDQ.4I.A7** | 0,42 | 0,76 | 880 | 77 | В | 675 | 725 | 589 | 186 | 119 | 198 | 21 |
| **FE056-6EQ.4M.A7** | 0,51 | 2,3 | 920 | 77 | В | 675 | 725 | 589 | 206 | 119 | 218 | 23 |
| **FE063-SDQ.4I.A7** | 0,69 | 1,25 | 900 | 77 | В | 750 | 805 | 664 | 206 | 130 | 219 | 25,5 |
| **FE063-6EQ.4M.A7** | 0,78 | 3,5 | 900 | 78 | В | 750 | 805 | 664 | 225 | 130 | 238 | 27,5 |