Кондиционеры Electra инвертор:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МОДЕЛЬ** | **Производительность** | **Рециркуляция м3/час** | **Размер Ш/В/Г** | **Sп. м2** | **Цена** |
| **Охла-ния кВт** | **Обогрева кВт** |
| **JED09DCI** | 0.45-3.23 | 0.45-4.1 | 520 | 770x201x283 | **25** | **19500,00** |
| **JED12DCI** | 0.6-3.96 | 0.6-5.13 | 560 | 770x201x283 | **35** | **20500,00** |
| **JED18DCI** | 1.05-6.5 | 1.0-7.1 | 680 | 865x215x305 | **50** | **33500,00** |
| **JED24DCI** | 1.4-7.0 | 1.2-8.0 | 800 | 1008x221x319 | **70** | **38500,00** |

**Инвертор:**

**1. Экономия электроэнергии до 40%**

**2. Низкий уровень шума**

**3. Возможность работы в режиме теплового насоса до -15С, температуры внешней окружающей среды**

**4. Высокая производительность**

**5. Отсутствие пусковых токов**

**Гарантия 36 месяцев.**

 Кондиционеры Electra on/of:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МОДЕЛЬ** | **Производительность** | **Рециркуляция м3/час** | **Размеры** | **Sп. м2** | **ЦЕНА** |
| **Охла-ния кВт** | **Обогрева кВт** |
| **Сплит-системы** |  |  |  |  |  |  |
| **JGF09RC** | 2,68 | 2,81 | 400 | 730x174x255 | **25** | **12500,00** |
| **JGF12RC** | 3,22 | 3,52 | 550 | 790x177x265 | **35** | **14500,00** |
| **JGF18RC** | 5,30 | 5,70 | 650 | 940\*200\*298 | **50** | **21500,00** |
| **JGF24RC** | 6,15 | 6,50 | 700 | 940\*200\*298 | **70** | **29000,00** |